**🔋 무선 초음파 기계 충전 설명서**

**📦 구성품 확인**

* 무선 초음파 기계 본체
* 유선 케이블, USB to Type-C

**🔌 충전 방법**

1. **전원 확인**  
   기기가 꺼져 있는지 확인하십시오. (전원이 켜져 있을 경우 충전이 지연될 수 있음)
2. **충전 케이블 연결**

C 타입 충전 케이블과 25W ~35W 충전기로 충전을 합니다. (15W 미만 또는 65W 이상 충전기는 충전이 안될 수 있음)

1. **충전 표시 확인**

충전이 시작되면 LED 표시등이 ***파란색***으로 점등됩니다.

완충 시 LED표시등***네칸 모두 파란색***으로 점등됩니다.

**⏱️ 충전 시간 및 사용 시간**

| **상태** | **소 요 시간** |
| --- | --- |
| 완전 충전 시간 | 약 1~2시간 |
| 연속 사용 가능 시간 | 약 1~2시간 |

**⚠️ 주의 사항**

* 정품 충전기 및 케이블 사용 권장합니다
* 사용 중 충전은 피해주세요 (기기 과열 위험)
* 물이나 습기에 노출된 상태에서는 절대 충전하지 마십시오
* 완전 방전 후 장시간 보관하지 마십시오 (배터리 수명 단축)

**❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)**

**Q. 충전이 되지 않아요.**  
A. 케이블 및 어댑터가 정상인지 확인 후, 다른 전원 공급장치에 연결해보세요. 그래도 작동하지 않으면 고객센터로 문의하십시오.

**Q. 충전 중에 사용할 수 있나요?**  
A. 가능은 하나, 배터리 수명을 위해 사용 중 충전은 권장하지 않습니다.

**Q. 완충 후 얼마나 사용할 수 있나요?**  
A. 일반적으로 1~2시간 정도 사용이 가능하며, 사용 강도에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

**📞 고객지원**

* 고객센터: 044-866-1070
* 이메일: [michle-chang@hanmail.net]
* 운영시간: 평일 09:00 ~ 18:00